Benutzeranleitung BananaPi

# 4.1 Pi Hoch- und Herunterfahren

Um den Pi Hochzufahren, muss lediglich das Netzteil eingesteckt werden:

1. Netzteil in Steckdose einstecken
2. Micro-USB Port an den **äußeren** Port des Pis anschließen.

Um den Pi Herunterzufahren muss benötigt man Zugriff auf die Kommandozeile

1. Pi an Tastatur und Bildschirm anschließen || Eine SSH-Verbindung zum Pi aufbauen
2. Anmelden (User: root / Passwort: bananapi)
3. shutdown -h 0 eingeben und mit **ENTER** bestätigen

# 4.2 Verbindung über SSH

Um eine Verbindung über SSH aufzubauen wird folgendes benötigt:

* Putty (Windows)
* ssh-Packet (Linux)
* Netzwerkverbindung

Um eine Verbindung aufzubauen muss der Pi hochgefahren sein und über den Wan-Port an ein Netzwerk angeschlossen sein.

## Windows:

1. Putty öffnen
2. Hostnamen **armbian.bananapihfu.tk** angeben




Abbildung : Eingabe des Hostnamens

1. Durch Klick auf „Open“ Verbindung aufbauen -> Terminal öffnet sich
   1. login as: **root**
   2. password: **bananapi**
2. Verbindung erfolgreich!

## Linux:

1. Terminal öffnen
2. Folgenden Befehl eingeben:
   1. ssh root@armbian.bananapihfu.tk
3. Passwort eingeben:
   1. root@armbian.bananapihfu.tk‘s password: **bananapi**
4. Verbindung erfolgreich!